| SONATA(YF) >2012 > G 2.4 GDI > Restraint > General Information>Specifications |

Specification

Item | Resistance (Ω)
Driver Airbag (DAB) | 1.88 ~ 5.8
Passenger Airbag (PAB) | 1.88 ~ 5.8
Side Airbag (SAB) | 1.88 ~ 5.8
Curtain Airbag (CAB) | 1.88 ~ 5.8
Seat Belt Pretensioner (BPT) | 1.88 ~ 5.8
Anchor Pretensioner (APT) | 1.88 ~ 5.8

Tightening Torques

Item | N.m | kgf.m | lb-ft
Passenger Airbag (PAB) | 8.0 ~ 12.0 | 0.8 ~ 1.2 | 5.8 ~ 8.7
Curtain Airbag (CAB) | Bolt | 9.8 ~ 14.7 | 1.0 ~ 1.5 | 7.2 ~ 10.8
Nut | 7.8 ~ 11.8 | 0.8 ~ 1.2 | 5.8 ~ 8.7
Seat Belt Anchor Bolt | 39.2 ~ 53.9 | 4.0 ~5.5 | 28.9 ~ 39.8
SRSCM | 9.8 ~ 13.7 | 1.0 ~ 1.4 | 7.2 ~ 10.1
Front Impact Sensor (FIS) Mounting Nut | 7.8 ~ 9.8 | 0.8 ~ 1.0 | 5.8 ~ 7.2
Pressure Side Impact Sensor (PSIS) Mounting Screw | 3.5 ~ 4.5 | 0.36 ~ 0.46 | 2.6 ~ 3.3
Side Impact Sensor (SIS) Mounting Bolt | 7.8 ~ 9.8 | 0.8 ~ 1.0 | 5.8 ~ 7.2