Attenzione: in questo file il checksum utilizzando la famiglia 01 Bosch Edc 29F200 trova un errore sul file originale

Procedere nel seguente modo:

1. leggere il file originale e salvarlo su disco
2. andare nel menu STRUMENTI->IMPOSTAZIONI, e selezionare la voce sovrascrivi le mappe affini
3. eseguire la mappatura con ECM TITANIUM utilizzando il driver appropriato modificando sempre la mappa affine 1
4. salvare il file su disco
5. uscire e rientrare nel programma senza aprire il driver
6. caricare il file originale e il file appena modificato e rimettere a posto i valori ai seguenti indirizzi : EFFC-EFFD-EFFE-EFFF
7. salvare il file e programmare la eprom.