Dieser Driver benötigt ein Startfile, von uns .MIX genannt

Jede Eprom ist trotz gleicher Motorsteuergerät-Nr. und Eprom unterschiedlich ist, weil Chasis-Informationen enthalten sind. Startfile .MIX muss manuell erzeugt werden.

Anweisung um ein .MIX-File für einen BMW320d zu erstellen

In Anbetracht dass es sich um ein 16 Bit File ( LL + HH ) handelt, muss in den in der Tabelle spezifizierten Adressen der Wert (aus der ORI-Zelle) mit dem Wert aus der MIX-Zelle ersetzt werden

Steuergerät 445 (Etikette mit 205 gekennzeichnet)

Adresse | ORI | MIX
#3BA45 | 23 | 2C
#3BA47 | 2A | 37

Steuergerät 445 eprom 098

Adresse | ORI | MIX
#3BB0F | 23 | 2C
#3BB11 | 2A | 37

Steuergerät 445 eprom 326

Adresse | ORI | MIX
#3BAEB | 23 | 2C
#3BAED | 2A | 37

Steuergerät 445 eprom 344

Adresse | ORI | MIX
#3BA45 | 23 | 2C
#3BA47 | 2A | 37

Steuergerät 445 eprom 420

Adresse | ORI | MIX
#3BA45 | 23 | 2C
#3BA47 | 2A | 37

Steuergerät 445 eprom 731

Adresse | ORI | MIX
#3BA4B | 23 | 2C
#3BA4D | 2A | 37

Steuergerät 445 eprom 863

Adresse | ORI | MIX
#3BB0F | 23 | 2C
#3BB11 | 2A | 37

Steuergerät 445 eprom 887

Adresse | ORI | MIX
#3BA45 | 23 | 2C
#3BA47 | 2A | 37

Steuergerät 445 eprom 970

Adresse | ORI | MIX
#3BAEB | 23 | 2C
#3BAED | 2A | 37