ACHTUNG: ECM TITANIUM braucht für die korrekte CHECKSUM-Berechnung immer ein Orig-File auf RAM1 und ein Mod-File auf RAM2. Damit bestehen bei der ersten Modifikation keine Probleme, weil man immer vom Orig startet. Um bereits modifizierte Files zu bearbeiten muss IMMER das entsprechende Orig-File in RAM1 und das zu bearbeitende File auf RAM2 geladen werden.

ACHTUNG: Bevor der Emulator verwendet wird, muss immer das Serial Eprom mit 8 PIN mit dem Key-Code gelesen werden um zu meiden, dass das Steuergerät blockiert wird.

Wir machen darauf aufmerksam, dass durch ein abweichendes Vorgehen das Risiko besteht, das Motorsteuergerät FÜR IMMER zu blockieren.