Questo driver necessita di un file di partenza da noi chiamato .MIX

Siccome ogni eprom è diversa pur avendo stessi numeri di centralina e di eprom perché contiene informazioni riguardanti il telaio occorre crearsi il .MIX manualmente.

Istruzioni per la creazione di un file .MIX per BMW 320d

Consideriamo il file a 16 bit ( LL + HH ), all'indirizzo specificato nella tabella bisogna sostituire il valore (specificato nella cella ORI) con il valore della cella MIX

Centralina 445 (c'è scritto 205 sull'etichetta)

Indirizzo | ORI | MIX
#3BA45 | 23 | 2C
#3BA47 | 2A | 37

Centralina 445 eprom 098

Indirizzo | ORI | MIX
#3BB0F | 23 | 2C
#3BB11 | 2A | 37

Centralina 445 eprom 326

Indirizzo | ORI | MIX
#3BAEB | 23 | 2C
#3BAED | 2A | 37

Centralina 445 eprom 344

Indirizzo | ORI | MIX
#3BA45 | 23 | 2C
#3BA47 | 2A | 37

Centralina 445 eprom 420

Indirizzo | ORI | MIX
#3BA45 | 23 | 2C
#3BA47 | 2A | 37

Centralina 445 eprom 731

Indirizzo | ORI | MIX
#3BA4B | 23 | 2C
#3BA4D | 2A | 37

Centralina 445 eprom 863

Indirizzo | ORI | MIX
#3BB0F | 23 | 2C
#3BB11 | 2A | 37

Centralina 445 eprom 887

Indirizzo | ORI | MIX
#3BA45 | 23 | 2C
#3BA47 | 2A | 37

Centralina 445 eprom 970

Indirizzo | ORI | MIX
#3BAEB | 23 | 2C
#3BAED | 2A | 37