ATTENZIONE: ECM TITANIUM per calcolare correttamente il checksum HA BISOGNO SEMPRE di avere il file originale su RAM1 e il file modificato su RAM2. Ciò significa che alla prima modifica non si hanno problemi perché si parte dall'originale, ma se si volesse modificare un file già modificato in precedenza bisogna caricare SEMPRE su ram1 il file originale e su ram 2 il file da modificare.

ATTENZIONE: Prima di usare l'emulatore si deve SEMPRE leggere la eeprom seriale a 8 pin del codice chiave per non rischiare di bloccare la centralina.

Si ricorda che non facendo questa operazione si rischia di bloccare la centralina PER SEMPRE.