Atenção : Neste arquivo o checksum utilizando a familia 01 Bosch EDC 29F200 encontra um erro no arquivo original

Proceda da seguinte maneira :

1. Ler o arquivo original e salvar em seu disco.
2. Ir no menú INSTRUMENTOS->MARCAÇÕES, e selecionar a caixa SUBSCREVER OS MAPAS IGUAIS.
3. Executar o mapeamento com ECM TITANIUM utilizando o driver apropriado modificando sempre o mapa igual 1
4. Salvar o arquivo em seu disco
5. Sair e reentrar no programa sem abrir o driver
6. Carregar o arquivo original e o novo arquivo modificado e voltar ao original os seguintes endereços : EFFC - EFFD - EFFE - EFFF
7. Salvar o arquivo e programar a eprom