ACHTUNG: In diesem File findet die checksum bei verwendung der Familie 01 Bosch Edc 29F200 einen Fehler im Orig-File

Wie folgt vorgehen:

1. Orig File lesen und auf Disk speichern
2. Aus dem Menu WERKZEUGE->EINSTELLUNGEN, Option Gleiche Kennfelder überschreiben auswählen
3. Modifikation im ECM TITANIUM unter Verwendung des geeigneten Driver durchführen und immer alle analoge Kennfeld 1 ändern
4. File auf Disk speichern
5. Programm verlassen und Programm erneut starten ohne Driver zu öffnen
6. Orig-File und soeben erstelles Mod-File laden und Werte folgender Adresse richtigstellen : EFFC-EFFD-EFFE-EFFF
7. File speichern und Eprom beschreiben.