ATENÇÃO: ECM PRECISA SEMPRE TER o file original carregado na RAM 1 e o file modificado na RAM 2. Isto significa que na primeira vez que é feita uma modificação não tem problema pois sempre se parte do file original, mas se vai modificar um file já modificado antes de mais nada você precisa carregar SEMPRE na RAM 1 o file original e na RAM 2 o file modificado.

IMPORTANTE: Antes de usar o emulador leia sempre a eeprom serial 8 pin do imobilizador para evitar o risco de bloquear a central

LEMBRE-SE QUE SE A OPERAÇÃO NÕA FOR FEITA CONFORME ENDICADO EXISTE O RISCO DE TRAVAR A CENTRAL PARA SEMPRE.