Attenzione: questo file deve essere decodificato prima dell'utilizzo con l'algoritmo Siemens F200.

Procedere nel seguente modo:

1. leggere il file originale e salvarlo su disco
2. dal menu STRUMENTI di ECM TITANIUM selezionare CODIFICHE->SIEMENS --> F200 --> Decodifica > BIN
3. il file decodificato verrà salvato con estensione .BIN nella stessa directory del file originale.

NOTA BENE: se si utilizza l'emulatore il tipo di eprom da scegliere sarà: MS42F400

Alla fine bisogna ricodificare il file modificato dopo averlo salvato con ECM TITANIUM nel seguente modo:

1. dal menu STRUMENTI di ECM TITANIUM selezionare CODIFICHE->SIEMENS --> F200 --> Codifica > SIE
2. il file codificato verrà salvato con estensione .SIE nella stessa directory del file modificato.

DURANTE LA PROGRAMMAZIONE DELLA EPROM NON SI DEVONO PROTEGGERE I SETTORI

AD OGNI MODIFICA OCCORRE PRIMA RILEGGERE LA EPROM E PARTIRE SEMPRE DALL’ ULTIMO FILE LETTO