Atenção: Este file deve ser decodificado antes de usá-lo com algoritmo Siemens F200.

Proceda da seguinte forma:

1. Leia o File original e salve em seu pc
2. No menu INSTRUMENTOS do ECM TITANIUM selecionar CODIFICAS->SIEMENS à F200 à Decodifica à BIN
3. O file decodificado será salvo com extensão .BIN na mesma pasta do file original.

NOTA: Em caso de usar o emulador o tipo de eprom selecionado será: MS42F400

Ao final é preciso recodificar o file modificado depois de salvo com ECM TITANIUM da seguinte maneira:

1. Do menu INSTRUMENTOS de ECM TITANIUM selecionar CODIFICAS->SIEMENS à F200 à Codifica à .SIE
2. O file codificado será salvo com extensão .SIE na mesma pasta do file modificado.

DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA EPROM NÃO SE DEVE PROTEGER O SETOR.

A CADA MODIFICAÇÃO É NECESSÁRIO LER A EPROM E PARTIR SEMPRE DO ÚLTIMO ARQUIVO.