Achtung: Dieses File muss vor der Verwendung decodiert werden. Mit dem Algorithmus Siemens 2001 nur wenn man den Eprom Programmierer verwendet.

Bei Verwendung von kess um das Eprom zu lesen, wie folgt vorgehen:

1. Komplettes Filelesen und auf Disk speichern. Damit erhält man ein File, dass nur die Datentabellen enthält. Dieses File kann bereits im ECM TITANIUM verwendet werden.

Wird der Eprom Programmierer verwendet um das Eprom auszulesen, wie folgt vorgehen:

1. Orig-File lesen und auf Disk speichern.
2. Aus dem Menu Werkzeuge von ECM TITANIUM folgendes auswählen: DECODIERUNG->SIEMENS --> 2001 --> decodierung > BIN
3. Das decodierte File wird mit Extension .BIN in der gleichen Directory wie das Orig-File gespeichert.

PS: Wir der Emulator verwendet muss der Eprom-Typ wie folgt ausgewählt werden: 5WP42001

Wird für das Beschreiben des Eproms KESS verwendet, wie folgt vorgehen:

1. Das File muss nicht codiert werden und kann direkt im serial Modus verwendet werden

Wird der Eprom Programmierer verwendet um das Eprom zu beschreiben, muss nach der Mod-File nach dem Speichern mit ECM TITANIUM wie folgt codiert werden:

1. Aus dem Menu Werkzeuge von ECM TITANIUM folgendes auswählen: DECODIERUNG->SIEMENS --> 2001 --> codierung > SIE
2. Das codierte File wird mit Extension .SIE in der gleichen Directory wie das MOD-File gespeichert.

WÄHREND DES BESCHREIBEN DES EPROMS MÜSSEN DIE SEKTOREN NICHT GESCHÜTZT WERDEN

VOR JEDER ÄNDERUNG MUSS DAS EPROM IMMER WIEDER NEU GELESEN WERDEN

UND das zuletzt gelesene File ALS STARTPUNKT VERWENDET WERDEN