Attenzione: questo file deve essere decodificato, prima dell'utilizzo, con l'algoritmo Siemens F200 solamente se si utilizza il programmatore di eprom.

Se si utilizza il kess per leggere la eprom procedere nel seguente modo:

1. leggere il file completo e salvarlo su disco. In questo modo si otterrā un file vuoto contenente la sola tabella dati. A questo punto il file č giā pronto per essere utilizzato con ECM TITANIUM

Se si utilizza invece il programmatore di eprom per leggere la eprom procedere nel seguente modo:

1. leggere il file originale e salvarlo su disco
2. dal menu STRUMENTI di ECM TITANIUM selezionare CODIFICHE->SIEMENS --> F200 --> Decodifica > BIN
3. il file decodificato verrā salvato con estensione .BIN nella stessa directory del file originale.

NB: se si utilizza l'emulatore il tipo di eprom da scegliere sarā: 5WP4F200 oppure 5WP4F400 a seconda della grandezza della eprom.

Se per riscrivere la eprom si utilizza il kess bisogna procedere nel seguente modo:

1. non occorre codificare il file č giā pronto per la scrittura seriale

Se invece si utilizza il programmatore di eprom alla fine del lavoro bisogna ricodificare il file modificato dopo averlo salvato con ECM TITANIUM nel seguente modo:

1. dal menu STRUMENTI di ECM TITANIUM selezionare CODIFICHE->SIEMENS --> F200 --> Codifica > SIE
2. il file codificato verrā salvato con estensione .SIE nella stessa directory del file modificato.