Achtung: Dieses File muss vor der Verwendung mit dem Algorithmus Siemens 2001 decodiert werden.

Wie folgt vorgehen:

1. Orig-File lesen und auf Disk speichern
2. Aus dem Menu Werkzeuge von ECM TITANIUM folgendes auswählen DECODIERUNG->SIEMENS --> 2001 --> DECODIERUNG > BIN
3. Das decodierte File wird mit Extension .BIN in der gleichen Directory wie das Orig-File gespeichert.

PS: Wird der Eprom Emulator verwendet, muss der Typ wie folgt ausgewählt werden: 5WP42001

Am Schluss der Arbeit, muss das gespeicherte Mod-File mit ECM TITANIUM wie folgt codiert werden:

1. Aus dem Menu Werkzeuge von ECM TITANIUM folgendes auswählen CODIERUNG->SIEMENS --> 2001 --> Codieren > SIE
2. Das codierte File wird mit Extension .BCB in der gleichen Directory wie das MOD-File gespeichert.

DIESES STEUERGERÄT SCHREIBT BEI JEDEM STARTVORGANG (ZÜNDUNG) IN DAS EPROM !!!

VOR JEDER ÄNDERUNG MUSS DAS EPROM IMMER WIEDER NEU GELESEN WERDEN UND das zuletzt gelesene File ALS STARTPUNKT VERWENDET WERDEN

WÄHREND DES BESCHREIBEN DES EPROMS MÜSSEN DIE SEKTOREN NICHT GESCHÜTZT WERDEN