Este file necessita de um file de partida chamado por nòs .MIX

Toda eprom é diferente independendemente de ter os mesmos nùmeros de central porque contém informaçoes do chassi do carro e por isto você precisa criar o file .MIX manualmente.

Instruções para criação de um file .MIX para BMW 320d

Consideramos o file de 16 bit ( LL + HH ), no endereço especificado na tabela precisamos substituir os valores (especificado como ORI) pelos indicados como MIX

Central 445 (está escrito 205 na sua etiqueta)

Endereço | ORI | MIX
#3BA45 | 23 | 2C
#3BA47 | 2A | 37

Central 445 eprom 098

Endereço | ORI | MIX
#3BB0F | 23 | 2C
#3BB11 | 2A | 37

Central 445 eprom 326

Endereço | ORI | MIX
#3BAEB | 23 | 2C
#3BAED | 2A | 37

Central 445 eprom 344

Endereço | ORI | MIX
#3BA45 | 23 | 2C
#3BA47 | 2A | 37

Central 445 eprom 420

Endereço | ORI | MIX
#3BA45 | 23 | 2C
#3BA47 | 2A | 37

Central 445 eprom 731

Endereço | ORI | MIX
#3BA4B | 23 | 2C
#3BA4D | 2A | 37

Central 445 eprom 863

Endereço | ORI | MIX
#3BB0F | 23 | 2C
#3BB11 | 2A | 37

Central 445 eprom 897

Endereço | ORI | MIX
#3BA45 | 23 | 2C
#3BA47 | 2A | 37

Central 445 eprom 970

Endereço | ORI | MIX
#3BAEB | 23 | 2C
#3BAED | 2A | 37