Achtung: Dieses File muss vor der Verwendung mit dem Werkzeug “Byte verdrehen”.

Wie folgt vorgehen:

1. Orig-File lesen und auf Disk speichern
2. Aus dem Menu Werkzeuge von ECM TITANIUM folgendes auswählen: Konvertierung à Byte verdrehen
3. Das decodierte File wird mit Extension .ECM in der gleichen Directory wie das Orig-File gespeichert.

Am Schluss der Arbeit, muss das gespeicherte Mod-File mit ECM TITANIUM wie folgt codiert werden:

1. Aus dem Menu Werkzeuge von ECM TITANIUM folgendes auswählen: Konvertierung à Byte verdrehen
2. Das codierte File wird mit Extension .ECM in der gleichen Directory wie das MOD-File gespeichert.