Attenzione: questo file deve essere decodificato prima dell'utilizzo con l'algoritmo Siemens 2001 solamente si si utilizza il programmatore di eprom

Attenzione: questo file deve essere decodificato prima dell'utilizzo con l'algoritmo Siemens 2001 solamente se si utilizza il programmatore di eprom.

Se si utilizza il kess per leggere la eprom procedere nel seguente modo:

1. leggere il file completo e salvarlo su disco. In questo modo si otterrà un file vuoto contenente la sola tabella dati. A questo punto il file è già pronto per essere utilizzato con ECM TITANIUM

Se si utilizza invece il programmatore di eprom per leggere la eprom procedere nel seguente modo:

1. leggere il file originale e salvarlo su disco
2. dal menu STRUMENTI di ECM TITANIUM selezionare CODIFICHE->SIEMENS --> 2001 --> Decodifica > BIN
3. il file decodificato verrà salvato con estensione .BIN nella stessa directory del file originale.

NOTA BENE: se si utilizza l'emulatore, il tipo di eprom da scegliere sarà: 5WP42001

Se per riscrivere la eprom si utilizza il kess bisogna procedere nel seguente modo:

1. non occorre codificare il file è già pronto per la scrittura seriale

Se invece si utilizza il programmatore di eprom alla fine del lavoro bisogna ricodificare il file modificato dopo averlo salvato con ECM TITANIUM nel seguente modo:

1. dal menu STRUMENTI di ECM TITANIUM selezionare CODIFICHE->SIEMENS --> 2001 --> Codifica > SIE
2. il file codificato verrà salvato con estensione .SIE nella stessa directory del file modificato.

DURANTE LA PROGRAMMAZIONE DELLA EPROM NON SI DEVONO PROTEGGERE I SETTORI

AD OGNI MODIFICA OCCORRE PRIMA RILEGGERE LA EPROM E PARTIRE SEMPRE

DALL’ ULTIMO FILE LETTO