Achtung: Dieses File muss vor der Verwendung mit dem Algorithmus M155 decodiert werden.

Wie folgt vorgehen:

1. Orig-File lesen und auf Disk speichern
2. us dem Menu Werkzeuge von ECM TITANIUM folgendes auswählen DECODIERUNG->M155 --> DECODIERUNG BCB > BIN
3. Das decodierte File wird mit Extension .BIN in der gleichen Directory wie das Orig-File gespeichert.

Am Schluss der Arbeit, muss das gespeicherte Mod-File mit ECM TITANIUM wie folgt codiert werden:

1. Aus dem Menu Werkzeuge von ECM TITANIUM folgendes auswählen CODIERUNG->M155 --> PACKEN BIN > BCB
2. Das codierte File wird mit Extension .BCB in der gleichen Directory wie das MOD-File gespeichert.